	Kontrol Periyodu:  Ayda Bir Kez
	Birim/Bina/Blok/Dolap No:

	KONTROL TÜRÜ
	YAPILACAK İŞLEM

	1
	Hortum Delik Kontrolü
	:
	Dolap içerisindeki hortumun sağlamlık kontrolü ve su kaçağı kontrolü yapılır. 

	2
	Hortum Ucu Kontrolü
	:
	 Hortum ucundaki su tazyik ayar vanasının kontrolü yapılır. 

	3
	Vana ve Makara Kontrolü
	:
	Makaranın açılıp açılmadığı, vananın su tesisatının kesip kesmediği kontrol edilir

	4
	Dolap ve Kapak İç Kontrolü 
	:
	Dolabının kapağının kolay açılıp açılmadığı kontrol edilir.

	5
	Pas ve Temizlik Kontrolü
	:
	Genel temizlik kontrolü yapılır. Küflü, paslı veya deforme olmuş yerler olup olmadığı incelenir.

	6
	Kelepçe Kontrolü
	:
	Kelepçelerin sıkı olup olmadığı kontrol edilir

	Notlar: (1) Tespit edilen eksiklikler ivedilikle ilgili birim amiri ve onarım ile ilgili birime gönderilmelidir. (2) Kontrol işleminin ardından hortum basınçlı (içinde tazyikli su bulunan) şekilde bırakılmamalıdır. (3) Dolaplar amacı dışında (yerleri yıkama vs) kullanılmamalıdır. (4) Dolaplar malzeme depolama amaçlı kullanılmalıdır. (5) Bu kontrol formu her dolap için 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve biri dolap iç kapağında biri kontrol eden kişinin arşivinde saklanmalıdır.
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	AYLAR
	TARİH
	SAAT
	KONTROL EDENİN ADI SOYADI
	İMZASI
	AÇIKLAMALAR

	OCAK
	
	 
	 
	 
	 

	ŞUBAT
	
	 
	 
	 
	 

	MART
	
	 
	 
	 
	 

	NİSAN
	
	 
	 
	 
	 

	MAYIS
	
	 
	 
	 
	 

	HAZİRAN
	
	 
	 
	 
	 

	TEMMUZ
	
	 
	 
	 
	 

	AĞUSTOS
	
	 
	 
	 
	 

	EYLÜL
	
	 
	 
	 
	 

	EKİM
	
	 
	 
	 
	 

	KASIM
	
	 
	 
	 
	 

	ARALIK
	 __
	 
	 
	 
	 

	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	

	

	





	

Form No: SİÜ.FR;  Revizyon Tarihi: ;  Revizyon No: 00
image1.png
W





