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	Kontrol Periyodu:  Ayda Bir Kez
	Birim:
	Kontrol Tarihi:

	KONTROL LİSTESİ *
	Evet
	Hayır

	1
	Söndürücü işaretle gösterilen yerde mi?
	 
	 

	2
	Söndürücüye erişilebilir durumda mı? Dışa bakan yüzeyde kullanma talimatları yazılı mı?
	 
	 

	3
	Söndürücünün etrafı açık mı? 
	 
	 

	4
	Çalışma talimatları okunabilir durumda mı? 
	 
	 

	5
	Contalar ve mühür ile doluluk göstergelerinde bir kırılma veya kaybolma var mı?
	 
	 

	6
	Söndürücü tam dolu mu? (Tartarak ya da elle kontrol edilebilir)
	 
	 

	7
	Söndürücünün belirgin bir biçimde hasarı var mı? Korozyona uğramış mı ya da sızdırıyor mu? Meme tıkanıklığı var mı?
	 
	 

	8
	Basınç okuma düzeneği veya gösterge kullanılan aralıkta veya konumda mı? (**Örnek Görsele Bakınız) 
	 
	 


	**Örnek Görsel
	*Kontrol Listesine Göre Eksiklik Çıkan Tüpleri Bu Listeye İşleyiniz. 40’tan Fazla Tüpünüz Var İse Bu Formu Çoğaltınız.

	[image: yangın tüpü basınc göstergesi ile ilgili görsel sonucu]İbre yeşil bölgede olmalıdır.
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	Kaynak: TS ISO 11602-2 Yangından Korunma – Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler Standardı - Muayene ve Bakım Bölümü.
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